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1.       INLEIDING
In 2024 gaan wij riolerings- en herstratingswerkzaamheden uitvoeren in het gebied tussen de Industrieweg, het EMK-terrein en de Van Utrechtweg: het riolerings- en herstratingsplan Van der Giessenweg/Stormpolderdijk.
2. HET PLAN
De belangrijkste aanleiding van het plan is de noodzaak om het rioolstelsel in het gebied te vervangen. Daarnaast wordt van deze gelegenheid gebruik gemaakt om de openbare ruimte daar waar nodig op te hogen, maar vooral te voorzien van een nieuwe inrichting die beter dan in de huidige situatie aansluit bij de bedrijvigheid in de Stormpolder.
3. PARTICIPATIEPROCEDURE

Voor het plan is een participatieprocedure gevolgd. 

Het ontwerpplan is op de website geplaatst. 

De bewoners en eigenaren/gebruikers van de bedrijven zijn rechtstreeks (schriftelijk) in kennis gesteld van de participatieprocedure. Op 18 januari 2023 is een inloopbijeenkomst gehouden in het raadhuis. 3 personen hebben van onze uitnodiging gebruik gemaakt. 
4. ENKELE AANDACHTSPUNTEN VAN HET ONTWERP
a. Rioleringswerkzaamheden 
Het hoofdriool wordt vernieuwd. Vanaf het hoofdriool leggen wij een uitlegger aan tot op de erfgrens. Daarop kan de eigenaar de rioolleiding van het perceel aansluiten. Voor verdere informatie over de rechten en plichten bij het vervangen van de riolering verwijzen wij naar de flyer “Nieuwe riolering in uw woonwijk”. Deze flyer kunt u terugvinden bij de documenten op de projectpagina op onze website via: http://www.krimpenaandenijssel.nl/VanderGiessenweg-Stormpolderdijk.


b. Parkeerverbod-zone 
De straten worden ingericht als 30 km-zone. Er geldt een parkeerverbod-zone (parkeren alleen in de vakken) en ter plaatse van de kruispunten worden rode plateaus (met zeer gering hoogteverschil) aangelegd.  


c. Laadpalen 
Op een aantal locaties worden laadpalen (elk met 2 oplaadpunten) geplaatst: 
* aan de Stormpolderdijk (tegenover nr. 28);
* aan de Van der Giessenweg (tegenover nr. 13, ter hoogte van nr. 19, en ter hoogte van Stormsweg 90).


d. Bushalte Van der Giessenweg 
De 2 bestaande bushaltes aan de Van der Giessenweg worden gereduceerd tot één halte aan de overzijde van nr. 17. Deze halte wordt toegankelijk gemaakt voor minder-validen. 


e. Subsidiemogelijkheid voor vergroenen bedrijven/bedrijfsterreinen
Voor het vergroenen van bedrijfsterreinen is 25 miljoen euro uit het landelijk Groeifonds beschikbaar. Nadere informatie kan via de volgende link verkregen worden: 
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/oktober-2022/miljoenenimpuls-groene-bedrijventerreinen/.

f. Werkgrenzen Van Nassauweg
Omdat ter hoogte van de aansluiting van de Van Nassauweg op de Van der Giessenweg sprake is van een verzakking wordt de werkgrens iets verlegd, zodat ongeveer 30 meter van de Van Nassauweg vanaf de Van der Giessenweg ook wordt opgehoogd en herstraat. 


g. Informatiebijeenkomst vóór start uitvoering 
Naar verwachting zullen wij in het 1e kwartaal van 2024 starten met de uitvoering van het werk. Daarvóór organiseren wij nog een informatiebijeenkomst. Tijdens die bijeenkomst kan worden kennisgemaakt met de aannemer en onze opzichter. En zullen wij praktische informatie over de werkzaamheden verstrekken.  

h. Werkwijze uitvoering
Na de aanleg van het nieuwe hoofdriool Van der Giessenweg wordt deze weg in definitieve vorm opgehoogd en herstraat (met nieuwe materialen). De Stormpolderdijk wordt t.z.t. aangewezen als verplichte rijroute voor het bouwverkeer van en naar het EMK-terrein. Déze weg wordt daarom opgehoogd met vrijkomende materialen van de Van der Giessenweg. Na voltooiing van de bouwwerkzaamheden op het EMK-terrein wordt de Stormpolderdijk opnieuw bestraat met nieuwe materialen.
5. PARTICIPATIEREACTIES

Er zijn enkele reacties ingediend. Deze reacties worden hieronder van commentaar voorzien.

a. Nutsaansluitingen woonboten 
Een van de bewoners van de woonboten wil graag van de gelegenheid gebruik maken om de elektriciteitsaansluiting naar zijn boot te verzwaren. 
Reactie: Voor het verzwaren van de aansluiting tussen kast en woonboot dient hij contact op te nemen met Stedin. Werkzaamheden aan de elektriciteitsaansluiting mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een hiervoor gecertificeerd bedrijf. 

Ook veronderstelt deze bewoner dat de wateraansluiting “meelift” in het door de gemeente in rekening gebrachte havengeld. Deze veronderstelling is niet juist. Hier is sprake van een vaste ligplaats, met een aparte wateraansluiting waarvoor Oasen bij de bewoner kosten in rekening brengt. 


b. Bomen voor ingang Stormsweg 9 
Verzocht wordt om af te zien van het planten van bomen voor de ingang van Stormsweg 9. 
Reactie: Zoals op het groenplan staat gaat het om twee solitaire heesters en niet om bomen. De Prunus Accolade wordt wel iets groter, maar de andere soort de Viburnum carlesii ‘Aurora’ blijft een compacte struik 1 tot 2 meter zowel in hoogte als breed.

Om aan het verzoek tegemoet te komen zullen we aan deze beide kanten kiezen voor deze kleinere Viburnum carlesii ‘Aurora’ als solitaire heesters, i.p.v. de Prunus Accolade.


c. Van der Giessenweg thv entree Casteleijn 
Op verzoek van Castelijn vinden de volgende aanpassingen aan de Van der Giessenweg plaats: 
* Met een rijcurveprogramma is de theoretische draaicirkel van een truck met oplegger in beeld gebracht. Op basis van die uitkomsten is het ontwerp aangepast. 

* Om extra ruimte voor de vrachtwagens te creëren is aan de overzijde van de weg een manoeuvreerstrook langs de groenvakken ingepast. In principe is het verboden om op die manoeuvreerstrook te parkeren, maar om te ontmoedigen dat auto’s daadwerkelijk op deze strook gaan parkeren is de verharding uitgevoerd als rammelstrook.  

* De lichtmast aan de overzijde van de weg is verder van de rijbaan geschoven.

* In het ontwerp wordt vastgehouden aan de verhoogde groenvakken. Deze zorgen voor een eenduidig beeld en bescherming van de groenvoorzieningen.   

* De groenstrook langs het hek van Casteleijn is ingekort om het wegrijden van vrachtwagens makkelijker te maken.  
* Er is gekozen voor boomsoorten die geen overlast kunnen veroorzaken (zaadjes, kleine bloesems) voor de bakkerij: twee zuilvormige magnolia’s die cremewitte bloemen krijgen in maart bloeien (het gaat hierbij om grotere bloembladen en als die afvallen komen ze onder de boom terecht). En aan de overkant van de straat komen smalle zuilvormige beuken : Fagus sylvatica Dawyck Purple. 

6.
VERVOLG

Dit participatierapport wordt vastgesteld. En daarmee is de participatieprocedure afgerond. 

De betrokken bewoners en eigenaren/gebruikers van bedrijven zullen hierover schriftelijk worden geïnformeerd. 

Ook zullen zij t.z.t. via een brief ontvangen over de startdatum van het werk en een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst over de uitvoering van de werkzaamheden.  
Krimpen aan den IJssel, 21 maart 2023
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